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Cahier des Clauses Techniques Particulières


MARCHE DE FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) POUR LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A PROCEDURE ADAPTEE 
(Articles R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique), 
CCAG FCS


Personne Responsable du Marché
Mr le Président de la Communauté de Communes

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : selon le règlement de consultation


Affaire suivie par : 
-Jean-Sébastien HALLIEZ, Pôle juridique et marchés : js.halliez@bazoisloiremorvan.fr ou 06.73.98.51.97
- Marie CAZAU, Responsable du pôle des services techniques : m.cazau@bazoisloiremorvan.fr au 03 86 84 33 55
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[bookmark: _Toc172732248]PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE – PERIMETRE ET OBJET DU MARCHE

Le territoire géographique concerne l’ensemble du territoire de la communauté de communes Bazois Loire Morvan, Etablissement Public de Coopération intercommunale, soit 46 communes : 

Achun, Alluy, Aunay en Bazois, Avrée, Biches, Brinay, Cercy la Tour, Charrin, Châtillon en Bazois, Chiddes, Chougny, Dun-sur-Grandry, Fléty, Fours, Isenay, Lanty, Larochemillay, La Nocle Maulaix, Limanton, Luzy, Maux, Millay, Montambert, Montapas, Montaron, Mont et Marré, Montigny sur Canne, Moulins Engilbert, Ougny, Poil, Préporché, Rémilly, Saint Gratien Savigny, Saint Hilaire Fontaine, Saint Honoré les Bains, Saint Seine, Savigny Poil Fol, Sémelay, Sermages, Tamnay en Bazois, Tazilly, Ternant, Tintury, Thaix, Vandenesse, Villapourçon. 

Au total, la population est de 16 024 habitants, pour une superficie de 1 209 km2. 

Il s’agit d’un marché de fourniture à procédure adaptée, à bon de commande et prix unitaires, d’équipements de vêtements et de protections individuelles.


Les services à équiper sont les services suivants :
· Bâtiment au budget général
· Prévention au budget général
· Assainissement
· Déchets ménagers
· Voirie
· S2I au budget général
· Autres agents ponctuellement

La Communauté de Communes compte environ 65 agents, dont une trentaine dans les services techniques susceptibles d’être équipés. 

[bookmark: _Toc172732249]DESCRIPTION TECHNIQUE  

La description technique est un ensemble de prescriptions sur lesquelles la Communauté de Communes souhaite obtenir une réponse technique compatible dans le cadre de la réponse à l’appel à concurrence. L’analyse des propositions se fera sur la base de la réponse à ces besoins exprimés. Si les réponses ne doivent pas être obligatoirement conformes, pour des raisons par exemple de marque, elles doivent être fortement compatibles, et en tous cas permettre la réalisation des tâches dans de parfaites conditions. 

[bookmark: _Toc172732250]DECOMPOSITION EN LOTS 
Le marché est décomposé en lots suivants :
· Lot 1 : Vêtements haute visibilité et de travail
· Lot 2 : Chaussures
· Lot 3 : Autres EPI (gants, têtes, etc.)

[bookmark: _Toc172732251]LIVRAISON ET FACTURATION
Les commandes se feront par bon de commande et par site.
Elles seront à livrer selon les services concernés :
· Bâtiment au budget général :
· Livraison :
Communauté de communes Bazois Loire Morvan,
11, place Lafayette, 58290 Moulins-Engilbert
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00015

· Prévention au budget général
· Communauté de communes Bazois Loire Morvan,
11, place Lafayette, 58290 Moulins-Engilbert
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00015

· Assainissement
· Communauté de communes Bazois Loire Morvan,
11, place Lafayette, 58290 Moulins-Engilbert
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00049

· Déchets ménagers
· Service Déchets ménagers – Communauté de communes Bazois Loire Morvan
Route des réservoirs, 58360 Saint Honoré les Bains
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00023

· Voirie
· Service voirie, communauté de communes Bazois Loire Morvan
Rue du port, 58340 Cercy la Tour
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00031

· S2I au budget général
· Service S2I, Communauté de communes Bazois Loire Morvan
27 rue du Docteur Dubois, 58110 Chatillon en Bazois
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00015

· Autres agents ponctuellement
· Communauté de communes Bazois Loire Morvan,
11, place Lafayette, 58290 Moulins-Engilbert
· Facturation :
Sur Chorus Pro en précisant le service et en joignant le bon de commande, au numéro de siret : 200 067 882 00015


Modalités et conditions :

Les livraisons seront franco de port, sans exception, quelle que soit la quantité commandée.

Les risques afférents au transport et à la livraison des vêtements, chaussures et autres EPI incomberont au titulaire du marché sans supplément de prix.


Le titulaire du marché est informé, qu’en cas de tailles non adaptées lors d’une commande, un échange pourra lui être demandé.



[bookmark: _Toc172732252]DESCRIPTION DES LOTS

[bookmark: _Toc172732253]Généralités

Le Marché est décomposé en 3 lots :
· Lot 1 : Vêtements haute visibilité et de travail
· Lot 2 : Chaussures
· Lot 3 : Autres EPI (gants, têtes, etc.)
Les quantités sont données à titre indicatif et n’engagent pas la collectivité.
Les commandes ne porteront que sur les produits définis au bordereau des prix unitaires.

Pour tous les lots, les fiches techniques des articles seront à produire par le titulaire au moment du dépôt de son offre. Elles devront toutes indiquer le respect des normes en vigueur, et notamment CE.

[bookmark: _Toc172732254]Identification des vêtements 

Certains produits devront être identifiés par logo thermocollé. La liste et l’emplacement sont précisés dans les BPU. Le tarif comprend l’identification, qui ne fera pas l’objet d’une majoration de prix.

L’identification au dos sera centrée en largeur, et mesurera environ 16cm de haut par 20cm de large. Le candidat détaillera l’emplacement et la taille exacte dans son mémoire technique.

L’identification au cœur sera placée de façon lisible, et mesurera environ 6 cm de haut par 8 cm de large. Le candidat détaillera l’emplacement et la taille exacte dans son mémoire technique.

L’identification au front sera placée de façon lisible et sa taille et son emplacement exact seront précisés par le candidat dans son mémoire technique.

[bookmark: _Toc172732255]Essayages 

Le prestataire retenu devra prévoir une visite au lancement du marché sur le territoire de la CC Bazois Loire Morvan afin de permettre aux agents d’essayer les différentes tailles, et choisir les produits qui seront adaptés.
D’autres visites pourront être prévues en cours de marché.

[bookmark: _Toc172732256]Echantillons 

Pour l’analyse des candidatures, des échantillons des produits du lot pour lequel le candidat aura remis une offre devront être adressés à la communauté de communes, dans un délai de 5 jours ouvrés (voir règlement de consultation) à compter de la remise de l’offre.
Sans échantillon, le candidat sera éliminé, ou invité à produire les échantillons manquants.

Ces échantillons seront restitués aux candidats après la phase d’analyse des offres.


Liste des échantillons à fournir dans le tableau annexé comprenant détail, couleur et taille du produit souhaité. 
Les candidats sont libres de fournir gratuitement des produits jetables/à usage unique, qui ne seront pas restitués.


[bookmark: _Toc172732257]Lot 1 : Vêtements haute visibilité et de travail

Rappel l’identification est prévu au BPU et détaillée à l’article 5-b

[bookmark: _Toc172732258]Pantalons
Tous les pantalons doivent être :
· Unisexes
· Renforcés aux coutures, genoux, poches, entre-jambe, etc. 
· Avec genouillères
· Bénéficier d’une excellente résistance à l’abrasion.
· Lavables en machine à 60°
· Avoir une ceinture fermée par bouton, élastiques aux côtés, rehausse dos et braguette fermeture à glissière.
· Avoir au moins 2 poches cavalières, 1 poche cuisse fermée

Les pantalons haute-visibilité doivent être au minimum de classe 2.

Les pantalons de pluie doivent assurer une étanchéité parfaite, longue durée.
Le pantalon anti-coupure est un pantalon prévu pour les travaux de tronçonnage et bucheronnage, le candidat précisera les normes qu’il respecte pour assurer la sécurité des agents.

Quantités minimum sur 3 ans : 70
Quantités maximum sur 3 ans : 210

[bookmark: _Toc172732259]Parka et Vestes

1.1. Parkas
Les parkas doivent être :
· Unisexe
· Lavables en machine à 60°
· Minimum de classe 2 HIVI
· Avoir des poches : intérieures et extérieures dont au moins 1 de chaque qui ferme par glissière étanche
· Excellente étanchéité 
· Fermeture par glissière
· Bas de manches avec pattes de serrage auto-agrippant
Les parka seront 4 en 1 devront avoir au moins le gilet intérieur amovible de la couche extérieure étanche, ainsi que les manches amovibles pour en faire une veste sans manches d’été.

Quantités minimum par an : 30
Quantités maximum par an : 100

1.2. Veste imperméable haute visibilité
Les vestes imperméables doivent être :
· Unisexe
· Lavables en machine à 60°
· Minimum de classe 2 HIVI
· Avoir des poches : intérieures et extérieures dont au moins 1 de chaque qui ferme par glissière étanche
· Ëtre totalement étanches à l’eau
· Adaptées à la saison chaude/mi-saison
· Fermeture par glissière
· Bas de manches avec pattes de serrage auto-agrippant
Quantités minimum par an : 9
Quantités maximum par an : 27


[bookmark: _Toc172732260]Gilets – Pull – Chasubles

L’ensemble est lavable en machine à 60°.

Les chasubles sont sans manches.

Les gilets sont manches longues amovibles et doivent comporter à minima 2 poches. Ils sont à col montant et fermeture à glissière

Les pulls sont à manches longues, cols montants et fermeture à glissière pour le col.

Le candidat devra préciser les couleurs disponibles au même tarif dans le BPU. 

Quantités minimum par an : 35
Quantités maximum par an : 120


[bookmark: _Toc172732261]T-shirt
T-shirt haute visibilité :
Sont demandés des t-shirts hautes visibilité de classe 2 minimum, manches longues et courtes dont les spécificités techniques sont les suivantes :
· Col rond, 
· Unisexe
· Tissu confortable et résistant (si possible en coton)
· Lavables à 60°
En plus, pour les t-shirts manches courtes : 
· Haute protection UV des travailleurs
· Très bonne respirabilité
En plus, pour les t-shirts manches longues : 
· Haute protection UV des travailleurs,
· Très bonne respirabilité et notamment sous les bras

Quantités minimum par an : 90
Quantités maximum par an : 580


[bookmark: _Toc172732262]Lot 2 : Chaussures

De manière générale : sont demandées des chaussures de sécurité avec :
· Semelle anti-perforation
· Coque de protection anti écrasement des orteils
· Système Anti-dérapant
· Système d’absorption des chocs au talon
· Bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures
· Resistance élevée à l’abrasion
Il est demandé des chaussures déclinées selon les caractéristiques suivantes :
· Hommes et femmes
· Haute et basses
· Pieds fins et pieds larges
· Une version type basket, particulièrement légère adaptée aux agents qui les portent en continu et qui doivent limiter les poids sur les membres inférieurs.

Elles doivent toutes respecter les normes en vigueur et bénéficier d’une excellente respirabilité et d’un confort optimal.

Pour les bottes de sécurité fourrées, elles doivent aussi être :
· Imperméables
· Avec semelle isolant du froid en plus d’une bonne isolation sur l’ensemble du pied.
Concernant les bottes de sécurité non fourrées, elles doivent être de type botte en caoutchouc étanche pour travailler en milieu particulièrement humide ou boueux tout en rencontrant des risques de perforations par la semelle ou d’écrasement.


Quantités minimum par an : 40
Quantités maximum par an :  145

 
 


[bookmark: _Toc172732263]Lot 3 : Autres EPI (gants, têtes, etc.)

1. [bookmark: _Toc172732264]Protection tête :

6.1.1 Casquette été : préciser la couleur lors de la réponse. Elle doit être ajustable au tour de tête de tout agent de la collectivité, par scratch, sangle, ou tout autre système durable et confortable.

6.1.2 Casquette de protection anti heurt avec protection amovible : préciser la norme respectée ainsi que le système permettant d’ôter la protection. Préciser la couleur lors de la réponse. Elle doit être ajustable au tour de tête de tout agent de la collectivité, par scratch, sangle, ou tout autre système durable et confortable

6.2 Casque de chantier : couleur à préciser par le candidat, il doit être ajustable au tour de tête des agents (hommes et femmes) de la collectivité et assurer un confort suffisant pour que le port soit respecté, pas de porte badge nécessaire.

6.3.1 Casque anti-bruit : couleur à préciser par le candidat 

6.3.2 Bouchons d’oreille : universel 

6.4 Casque forestier : casque protection tête incluant visière et anti bruit dédié aux travaux de tronçonnage notamment, il doit assurer un confort suffisant pour que le port soit respecté

6.5 Ecran facial d’électricien devant assurer un confort suffisant pour que le port soit respecté

6.6 Lunettes antiprojection de gouttelettes – anti-rayure et anti buée

6.7.1 demi-masque FFP2 jetable

6.7.2 Demi-masque FFP3 jetable

6.8 Visière Grille pour utilisation dans le cadre de travaux d’espaces verts type débroussaillage, il doit assurer un confort suffisant pour que le port soit respecté
						
[bookmark: _Toc172732265]Protections des mains

7.1 Gants anti-coupure type tronçonnage

7.2 Gants pour manutention de produits chimiques – manches longues

7.3 Gants fins de manutention

7.4 Gants de plombier

7.5 Gants d’électricien

7.6 Gants de soudeur

7.7 GANTS JETABLES - sans latex, ils doivent être RESISTANTS et ETANCHES (nitrilé bleus ou noir) respectant la norme ISO 374-5:2016


[bookmark: _Toc172732266]Autres matériels de prévention et protection

8.1 Bombes anti guêpes et frelons : contenance minimum de 650 ml, elles doivent permettre une pulvérisation longue portée d’au moins 6 m et assurer une toxicité limitée pour les animaux autres que les insectes visés

8.2.1 Combinaison à usage unique type 5/6 avec capuche, catégorie III, elle doit permettre le travail avec pulvérisation de gouttelettes (potentiellement sales), et être élastiquées aux manches et aux chevilles.

8.2.2 Combinaison de peintre

8.3 Trousse de secours dont la composition doit être détaillée, ainsi que la durée de vie ou les délais de péremption.


[bookmark: _Toc172732267]CHANGEMENT DES PRODUITS


En cas de changement de produit prévu dans le bordereau de prix, le titulaire en avertit d’abord le pouvoir adjudicateur et fourni les fiches techniques des nouveaux produits.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser ces nouveaux produits si ceux-ci ne présentent pas des caractéristiques au moins équivalentes.
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